 **吴中区国考断面监测快报**

吴中区环境监测站 2018年12月04日

**快报内容:**

2018年12月份国考断面（采测分离）水质监测数据：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面名称 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流向 |
| 航管站 | 9.22 | 3.0 | 11 | 0.12 | 0.04 | 0.63 | 闸闭 |
| Ⅱ类水质标准 | ≥6 | ≤4 | ≤15 | ≤0.5 | ≤0.1 | - | - |
| 善人桥 | 8.41 | 3.7 | 15 | 0.34 | 0.06 | 1.53 | 顺流 |
| 越溪桥 | 8.15 | 3.5 | 12 | 0.36 | 0.07 | 0.90 | 倒流 |
| Ⅲ类水质标准 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤1 | ≤0.2 | - | - |

注：1.单位为mg/L。

2. 除以上检测项目外，生化需氧量、粪大肠菌群在检测中，其余16个项目均达标。